fFilled0

fFilled0fFilled0fFilled0
Механические данные / 

fFilled0
Электрические данные / :

fFilled0
условия установки / 

fFilled0
специальное исполнение / 

fFilled0
взрывозащита / 

fFilled0
основные данные / 

fFilled0
клеммная коробка / 

fFilled0
номинальное напряжение/

fFilled1fillColor16119285
частота

fFilled0
номинальная мощность 

fFilled1fillColor16119285
номинальная скорость 

fFilled0
номинальный момент 

fFilled1fillColor16119285
номинальный ток двигателя (IE) :

fFilled0
пусковой/номинальный ток двигателя

fFilled1fillColor16119285
максимальный/номинальный момент 

fFilled1fillColor16777215
пусковой/номинальный момент двигателя

fFilled0
КПД (60034-2-1) :

fFilled1fillColor16119285
коэффициент мощности

fFilled0
типоразмер

fFilled1fillColor16119285
способ охлаждения, TEFC

fFilled1fillColor16119285
способ монтажного исполнения / 

fFilled0
вес в кг, без опций

fFilled1fillColor16119285
материал корпуса

fFilled0
степень защиты

fFilled0
класс вибрации

fFilled1fillColor16119285
изоляция

fFilled0
режим работы

fFilled1fillColor16119285
направление вращения

fFilled0
200 L

fFilled0
205.00 kg

fFilled1fillColor16119285
Grey cast iron

fFilled1fillColor16119285
( 0 ) IM B3 / B6 B7 / B8 / V5 w/o canopy

fFilled0
IP 55

fFilled0

fFilled1fillColor16119285
155(F) to 130(B)

fFilled1fillColor16119285
IC 411

fFilled0
S1 = continuous operation

fFilled1fillColor16119285
Bi-directional

fFilled0
( 6 ) 400 VD/690 VY, 50 Hz, 460 VD, 60 Hz

fFilled0
30.00 kW

fFilled1fillColor16119285
1465 1/min

fFilled1fillColor16119285
50 Hz

fFilled0
195.6 Nm

fFilled0
90.7

fFilled1fillColor16119285
0.85

fFilled0
шум 50Гц/60Гц

fFilled1fillColor16119285
момент инерции

fFilled0
подшипник AS / 

fFilled1fillColor16119285
подшипник BS

fFilled0
зафиксированный 

fFilled1fillColor16119285
дренажные отверстия

fFilled0
нипель для замены и пополнения смазки

fFilled1fillColor16119285
тип смазывания

fFilled0
интервалы пересмазывания

fFilled1fillColor16119285
кол-во смазки для замены и пополнения

fFilled0
внешнее заземление

fFilled0
66.00 dB

fFilled0
6212 ZC3

fFilled1fillColor16119285
6212 ZC3

fFilled1fillColor16119285
0.19 kg*m²

fFilled0
Locating bearing, NDE (standard)

fFilled0
No

fFilled1fillColor16119285
Esso Unirex N3

fFilled1fillColor16119285
Yes

fFilled0
40000 h

fFilled1fillColor16119285
- g

fFilled0
Yes

fFilled0
материал клеммной коробки

fFilled1fillColor16119285
тип

fFilled0
резьба клемм / 

fFilled1fillColor16119285
максимальное сечение кабеля

fFilled0
диаметр кабеля от ... до ...

fFilled1fillColor16119285
кабельный ввод

fFilled0
кабельные сальниковые уплотнения

fFilled0
Aluminum

fFilled0
M6

fFilled1fillColor16119285
25.00 mm²

fFilled1fillColor16119285
gk 430

fFilled0
27.0mm - 35.0mm

fFilled0
2 plugs

fFilled1fillColor16119285
2xM50x1,5

fFilled0
тип защиты

fFilled0
Without (standard)

fFilled0
температура окружающей среды

fFilled1fillColor16119285
высота установки над уровнем моря

fFilled0
-20.0 °C -  +40.0 °C

fFilled1fillColor16119285
1000 m

fFilled1fillColor16119285
окраска

fFilled1fillColor16119285
Standard paint finish RAL7030 gray

fFilled0
70.00 dB

fFilled0
91.1

fFilled1fillColor16119285
0.8

fFilled1fillColor16119285
0.86

fFilled1fillColor16119285
60 Hz

fFilled0
34.50 kW

fFilled1fillColor16119285
1765 1/min

fFilled0
186.7 Nm

fFilled1fillColor16119285
класс эффективности

fFilled1fillColor16119285
IE1

fFilled0
A

fFilled1fillColor16119285

fFilled1fillColor16119285
32.5 A

fFilled1fillColor16119285
56.0 A

fFilled1fillColor16119285
VD

fFilled1fillColor16119285
VY

fFilled1fillColor16119285
VD

fFilled1fillColor16777215
100%/50Hz

fFilled1fillColor16777215
75%/50Hz

fFilled1fillColor16777215
100%/60Hz

fFilled0fFilled0
стандарты и спецификации

fFilled0
IEC, DIN, ISO, VDE, EN

fFilled0
6.7

fFilled1fillColor16119285
3.4

fFilled0
2.5

fFilled0
6.8

fFilled1fillColor16119285
3.4

fFilled0
2.5

fFilled1fillColor16777215
Лист данных асинхронного короткозамкнутого двигателя

fFilled0

fFilled0
1LG4207-4AA60

fFilled0
Заказанные данные
:

fFilled0
заказ-№ / :

fFilled0
№ предложения / :

fFilled0
№ позиции / :

fFilled0
накладная-№ / :

fFilled0
проект / :

fFilled0
клиент-заказ-№ / :

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0
примечание / :

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0

fFilled0
generiert / generated Tue Aug 09 13:05:07 

fFilled0
Version: 21.07.2010

fFilled0
Данные заказа и технические данные могут быть изменены. Могут быть различая м/ду расчётными данными и данными на шильдике. /